| Чак Шер - Импровизация на бас-гитаре и контрабасе
| Глава 2 - Основы теории
| НАСТРОЙКА БАС-ГИТАРЫ
Чтобы строй вашего инструмента был правильным, сначала настройте струну A при помощи фортепиано или камертона. Для этого струну нужно немного ослабить, а затем услышав эталонную ноту, подтянуть струну так, чтобы она соответствовала требуемой высоте звука. Затем по открытой струне A подстройте и остальные струны. Это делается следующим образом: сыграв по струне A первые четыре ноты A-мажорной гаммы, найдите ноту D. Открытая струна D должна звучать точно также, как и найденная вами нота. Тоже самое проделайте с каждой парой струн. Более точным способом настройки является метод флажолетов. Флажолет взятый над нотой D на струне G, должен соответствовать по высоте флажолету взятому над нотой G на струне D. Они должны звучать одинаково и это соответствие сохраняется на всех парах струн.
[ назад | содержание | вперёд ]
| admin@basstream.ru [поддержка «ИнфоДизайн»]